臺北市建築物公共安全檢查申報案件複查結果綜合意見表

    本案經本人於    年    月    日親自前往受檢場所執行複查，複查結果之綜合意見填具如下表，併附相關書面文件送請備查。

    此致

臺北市建築管理工程處

複查人員：                  （簽章）

※表列項目請逐項以正楷字體完整填載及劃註（相關事項劃「ν」） 
	項  目
	內          容

	檢 附 文 件

（依序排列）
	□建築物公共安全檢查申報「防火避難設施類」複查情形紀錄表

□建築物公共安全檢查申報「設備安全類」複查情形紀錄表

□建築物公共安全檢查申報案件複查結果不相符原因說明書（含數位相片電子檔）

□建築物公共安全檢查申報案件現況說明書

	檢查登記號碼
	
	申報日期
	

	受檢場所名稱
	
	使用類組
	

	受檢場所地址
	

	複 查 範 圍
	□受檢場所營業範圍及面積與申報書所載檢查申報範圍相同，並按規定項目執行複查。

□受檢場所範圍甚大，確認場所營業範圍及面積與申報書所載之申報範圍相同，現場僅複查                                                            。(請詳述)
□屬H-2集合住宅使用之建築物，按規定檢討項目為6項(直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統)

	複 查 結 果
	 □合格
	□場所申報書內容查核及現場複查結果均合格。

	
	 □不合格 
	□涉有簽證不實情事，另請通知簽證檢查機構或人員陳述意見。衡酌本案違失情節輕重，建議懲處方式如下：

  □罰鍰處分    □記缺點二次    □記缺點一次    □書面告誡

	
	
	□場所於檢查簽證後擅自變更致不合規定，建請就不合格項目限期改善完竣後重新申報。

	
	
	□申報書內容查核缺失，另請通知查核機構及簽證檢查機構或人員陳述意見，並建請簽證檢查機構或人員就缺失項目限期改善後重新申報。

	
	 □其他
	□場所已停業、搬遷或大門上鎖，已就可複查之部分進行複查。

□場所拒絕、規避或妨礙複查，建請依建築法處罰。

□本案公寓大廈共用設備（緊急供電系統、避雷設備），管理委員會或管理負責人拒絕、規避或妨礙複查，建請依建築法處罰。

□場所動態違規情節嚴重（附數位相片電子檔），建請依建築法處理並追蹤列管改善情形。

□                                                            


建築物公共安全檢查簽證申報『防火避難設施類』複查情形紀錄表
	受檢場所名稱
	
	複 查日 期
	年　　月　　日

	受檢場所地址
	

	項次
	複查項目
	複 查 結 果
	複查結果不符原因概述

（敘明樓層、位置、空間名稱、材質、構造等）

	
	
	免檢討
	與簽證申報內容相符
	與簽證申報內容不符
	

	1
	防火區劃
	
	
	
	

	2
	非防火區劃分間牆
	
	
	
	

	3
	內部裝修材料
	
	
	
	

	4
	避難層出入口
	
	
	
	

	5
	避難層以外樓層出入口
	
	
	
	

	6
	走廊(室內通路)
	
	
	
	

	7
	直通樓梯
	
	
	
	


	8
	安 全 梯
	
	
	
	

	9
	屋頂避難平台
	
	
	
	

	10
	緊急進口
	
	
	
	

	備 註
	


	複查人員簽章
	
	簽證檢查人簽章
	
	受檢場所簽章
	


□供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所應同時於營業場所明顯處張掛（貼）建築物防火避難設施及設備安全檢查申報結果通知書及自主管理檢查合格標章，並備妥檢查報告書供主管建築機關檢查時核對。(※請確實勾選或說明檢查情形)
□其他說明：
 建築物公共安全檢查申報「設備安全類」複查情形紀錄表
	申報場所名稱
	
	複查日期
	年
月
日

	受檢場所地址
	

	項次
	複查項目
	複查結果
	不符原因（勾註）

	
	
	免檢討
	與簽證申報
內容相符
	與簽證申報
內容不符
	

	1
	昇降設備
	
	
	
	□未申領昇降設備使用許可證
□檢查簽證當時使用許可證之有效期限已逾期

	2
	避雷設備
	
	
	
	□未裝設避雷設備或避雷針已遭拆除或損壞
□該項設備非因屋頂違建致無法檢查

	3
	緊急供電系統
	
	
	
	  □未設置蓄電池或全自動發電機設備
  □設備遭拆除或損壞，或配線接續不正常
  □該項設備非因需進入住宅單元致無法檢查
  □該項設備非經消防安全設備檢修申報合格得免
    重複檢查

	4
	特 殊 供 電
	舞台
	
	
	
	  □配電盤前面有活線露出情形
  □簾幕馬達為電刷型者其外殼非為全密閉型
  □更衣室之燈具離樓地板面高度低於2.5m者，
    未加裝燈具護罩

	
	
	放映室
	
	
	
	□放映室之燈具未裝置護罩
□未依規定設置整流器、變阻器、變壓器
□整流器、變壓器未設置護罩

	
	
	廣告招牌燈
	
	
	
	□各組室外廣告招牌燈未裝置非接地電源切斷之
   開關(漏電斷路器)
□廣告燈塔之鐵架、金屬外殼未接地

	
	
	航空障礙燈
	
	
	
	□未設置航空障礙燈或該設備遭拆除、損壞

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	游泳池
	
	
	
	□供應游泳池部分之電源未裝設漏電斷路器

	5
	空調風管
	
	
	
	□貫通防火區劃牆壁之風管未裝設閘門(板)
□該項設備非因過度室內裝修致無法檢查

	6
	燃氣設備
	
	
	
	  □裝置在地下層或其他密閉空間時，未在該空間
    天花版下及地面上30公分範圍內依規定開口或
    以通風管連接室外或其有效開口大於規定值
  □連接供氣管路之橡皮管長度超過1.8公尺，且
    未隱蔽在構造體內或貫穿樓地板或牆壁
  □電氣點火裝置未裝設點火失效時即能切斷供氣
    之安全裝置

	備 註
	


	複查人員簽章
	
	簽證檢查人簽章
	
	受檢場所簽章
	


建築物公共安全檢查申報案件書面查核及現場複查結果
不相符原因說明書
	檢查
登記號碼
	
	複查人員簽    章
	

	受檢場所名    稱
	
	複查日期
	

	受檢場所地    址
	

	平面
索引圖
	

	照片一
	

	不 相 符 原因說明
	

	
	


※請務必標註不合格位置及拍照存證，並敘明違反「建築技術規則」相關條文之理由。
※表格如不敷使用，可自行增設。
建築物公共安全檢查申報案件書面查核及現場複查結果
不相符原因說明書
	檢查
登記號碼
	
	複查人員簽    章
	

	受檢場所名    稱
	
	複　查
日　期
	

	受檢場所地    址
	

	書面查核

不 相 符 原因說明
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	備註
	


※請務必以條列式敘明書面查核結果不相符原因，必要時檢附佐證資料。
※表格如不敷使用，可自行增設。
建築物公共安全檢查申報案件現況說明書
	檢查
登記號碼
	
	複查人員簽    章
	

	受檢場所名    稱
	
	複　查
日　期
	

	受檢場所地    址
	

	照  片  一
	

	現況

說明
	

	
	

	照  片  二
	

	現況

說明
	

	
	


※場所門牌或招牌及現場實際態樣應拍照存證。
※表格如不敷使用，可自行增設。
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附表五








PAGE  
作業須知暨附表一、附表二、附表三、附表四、附表五                          

